**Kurtyny Pasowe na wymiar do samodzielnego montażu**  
  
DETAR MK poleca kurtyny pasowe do potrzeb przedsiębiorstwa jak i do rolnictwa.  
  
Zalety kurtyn:  
- chronią przed wychładzaniem  
- chronią przed hałasem  
- chronią przed owadami

Zastosowanie:  
-chłodnie, magazyny, hale, zakłady spożywcze, chlewnie, stajnie, pomieszczenia socjalne i wiele innych  
  
Rodzaje i wymiary pasów:  
- Standard (-20 do 50 st.C)  
- Chłodnie (-40 do 15 st.C)  
pasy odporne na działania promieni UV  
  
dostępne wymiary   
2x200 cm (niebiski, żółty, pomarańczowy, czerwony, przeźroczysty)  
3x300 cm (przeźroczysty)  
  
Dostępne wymiary zawiesi grzebieniowych typ INOX   
533mm,   
984mm;   
1066mm;   
1230mm;   
1312mm;   
1681mm,   
2419mm   
  
dostępne uchwyty typ INOX   
200mm,   
300mm,